

Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIKnr………………………………………………………………….…. – A12 – versie 12 mei 2015**  **Conventionele Draaibank** | | |
| **Merk:** |  |  |
| **Type:** |  |
| **Serienummer:** |  |
| **Afdeling:** |  |
| **Lokaal / locatie:** |  |

|  |
| --- |
| **Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.**  **Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toepasselijke pictogrammen** | | | | | | |
|  |  |  | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvJH9HazTaZgV0HyGQ6aJFvdbpTrsduLyZDJwGrY0zNE6hHFwO1w |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap | |
| Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids-  schoenen | Haarnet/lange haren samenbinden verplicht | Gehoor-bescherming | Handleiding |  | |
| **OPGELET**:  Raak nooit draaiende onderdelen aan! | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorkomingsmaatregelen** | |
| **Algemene**  **veiligheidsvoorschriften** | * Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. * Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. * Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. * De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. * Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. * Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. * Bind lang haar op of draag een haarnetje. * Draag geen sieraden. * Draag aansluitende werkkledij. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tijdens het gebruik** | * Gebruik de machine enkel met een geactiveerde veiligheidsinrichting. * Bewerk enkel regelmatig gevormde stukken. * Gebruik enkel die materialen waarvoor de machine geschikt is. * Breng jezelf en anderen niet in gevaar. * Zorg dat het werkstuk voldoende is opgespannen (vast en trilvrij) * Vermijd te grote klauwplaatopening. * Verwijder geen spanen met de hand. Gebruik een spaanhaak en/of handborstel om de spanen te verwijderen. * Span het gereedschap op de juiste hoogte op en zorg dat het zo weinig mogelijk uitsteekt. * Gebruik steeds het juiste snijgereedschap. * Sluit de afschermkappen voordat de machine in werking wordt gezet. * Pas de draaisnelheid en de voeding aan volgens het gebruikte materiaal * Meet enkel bij stilstaande machine * Pas de werkplaatsreglementering toe * Informeer je meerdere over gevaren of fouten. * Blijf bij de machine tot ze volledig tot stilstand is gekomen. * Laat de sleutel niet op de klauwplaat zitten, gebruik altijd de klauwplaatsleutel met veer * Manuele schuurbewerkingen zijn verboden * Werk niet met de machine als je aandacht verminderd is door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Na het gebruik** | * Ruim de werkpost met geschikte middelen op. * Schakel de hoofdschakelaar uit. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Onderhoud en herstelling** | * Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). * Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. * De instructies in de handleiding moeten nageleefd worden. * Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. * Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. * Houd een register van onderhoud en herstelling bij. * Ontsmet periodiek het gesloten koelcircuit. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Visum** | | |
| Hiërarchische lijn  Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Handtekening: | Preventieadviseur  Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |