

Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

|  |
| --- |
| **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIKnr………………………………………………………………….…. – A12 – versie 12 mei 2015****Conventionele Draaibank** |
| **Merk:** |  |  |
| **Type:** |  |
| **Serienummer:** |  |
| **Afdeling:** |  |
| **Lokaal / locatie:** |  |

|  |
| --- |
| **Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.****Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.**  |

|  |
| --- |
| **Toepasselijke pictogrammen** |
|  |  |  | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvJH9HazTaZgV0HyGQ6aJFvdbpTrsduLyZDJwGrY0zNE6hHFwO1w |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap |
| Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids-schoenen | Haarnet/lange haren samenbinden verplicht | Gehoor-bescherming | Handleiding |  |
| **OPGELET**: Raak nooit draaiende onderdelen aan!  |

|  |
| --- |
| **Voorkomingsmaatregelen** |
| **Algemene** **veiligheidsvoorschriften** | * Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is.
* Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht.
* Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
* De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
* Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon.
* Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
* Bind lang haar op of draag een haarnetje.
* Draag geen sieraden.
* Draag aansluitende werkkledij.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tijdens het gebruik** | * Gebruik de machine enkel met een geactiveerde veiligheidsinrichting.
* Bewerk enkel regelmatig gevormde stukken.
* Gebruik enkel die materialen waarvoor de machine geschikt is.
* Breng jezelf en anderen niet in gevaar.
* Zorg dat het werkstuk voldoende is opgespannen (vast en trilvrij)
* Vermijd te grote klauwplaatopening.
* Verwijder geen spanen met de hand. Gebruik een spaanhaak en/of handborstel om de spanen te verwijderen.
* Span het gereedschap op de juiste hoogte op en zorg dat het zo weinig mogelijk uitsteekt.
* Gebruik steeds het juiste snijgereedschap.
* Sluit de afschermkappen voordat de machine in werking wordt gezet.
* Pas de draaisnelheid en de voeding aan volgens het gebruikte materiaal
* Meet enkel bij stilstaande machine
* Pas de werkplaatsreglementering toe
* Informeer je meerdere over gevaren of fouten.
* Blijf bij de machine tot ze volledig tot stilstand is gekomen.
* Laat de sleutel niet op de klauwplaat zitten, gebruik altijd de klauwplaatsleutel met veer
* Manuele schuurbewerkingen zijn verboden
* Werk niet met de machine als je aandacht verminderd is door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Na het gebruik** | * Ruim de werkpost met geschikte middelen op.
* Schakel de hoofdschakelaar uit.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Onderhoud en herstelling** | * Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).
* Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
* De instructies in de handleiding moeten nageleefd worden.
* Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
* Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
* Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
* Ontsmet periodiek het gesloten koelcircuit.
 |

|  |
| --- |
| **Visum** |
| Hiërarchische lijnHandtekening: | Preventieadviseur-arbeidsgeneesheerHandtekening: | PreventieadviseurHandtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |